(module all_fp:CP_8x21mm (layer F.Cu)
  (descr "Capacitor, pol, cyl 8x21mm")
  (fp_text reference C3 (at 5.08 -3.175) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "3F 2.7V" (at -9.144 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 1.9812) (size 1.778 1.778) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 -1.524) (size 1.778 1.778) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 3.476) (size 1.778 1.778) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model discret/Capacitor/cp_8x21mm.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
